Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Проектная мощность (скважины и др.),  куб. м/сут. | Средний фактический расход в сутки, куб. м/сут | Фактическоеводопотребление за 2017 год,  куб. м/год | Доступная мощность подключения,  куб. м/сут. |
| д. Лесколово  пос. Осельки | 3200  650 | 900-1250  420 | 455000  135000 | 2100  230 |

Доступная мощность подключения к сетям водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Проектная мощность КОС, куб. м/сут. | Средний фактический расход в сутки, куб. м/сут | Фактически пропущено за 2017 год, куб. м/год | Доступная мощность подключения, куб. м/сут. |
| д. Лесколово  пос. Осельки | 2200  КОС не рабоч. | 1000-1700  н/д | 360000  80000 | 700  н/д |